**附件2：**

**空心钻采购主要技术参数及商务要求**

1、无极变速，电池电压：14V以上。

2、可整机高温高压消毒灭菌。