**附件2：**

**数字子母钟采购主要技术参数及商务要求**

1.尺寸： 约475mm×190mm×45mm（圆形或者方形）。

2.时间显示：单面，数码管显示年月日星期，无线CDMA网络；走时精度：小于2ms； 功率：≤10W。

3.LED显示单元发光强度：≥200cd／㎡

4.LED显示屏可视视角≥士75°

5.计时精度：≤10ms

6.电源电压：220V士20％

7.电源频率：50Hz±10％

8. 数字子母钟为无线

9. 平均无故障时间（MTBF）：≥150000小时

10. 平均维修时间（MTTR）：一般不大于30分

11.使用寿命不少于20年，正常使用条件下无须维护

12.安装方式：可吊挂、壁挂、镶嵌、装于支柱上等

13.免费安装