**附件2：**

**多参数监护仪采购主要技术参数及规格要求**

1.心电导联类型：可选3导联、5导联。

2.导联选择:自动或手动

3.报警级别：“高”、“中”、“低”。

4.血压显示内容：舒张压、收缩压、平均压

5.有创血压一般可检测：动脉血压、中心静脉压、肺动脉压等。

6.压力单位：为mmHg和kPa.

7.压力值:80-300的可调数值。

8.测血压预充气值：成人80-240mmHg：儿童80-200mmHg

9.显示内容：系统菜单，心电波形、心率，导联名称，走纸速度、开始记录等。

10. 保修至少一年。